S107USB

Convertitore seriale USB/RS485 (da tavolo)

• Alimentazione tramite USB del PC

• Dimensioni (b x h x p): 40 x 48 x 20,17 mm

• Assorbimento max 60 mA

• Utilizzo in ambienti Windows 98, 2000 e XP

• Compatibilità con porta USB standard 1.1 e 2.0

• Isolamento tra USB e RS485: 1500 V