Z107

Convertitore seriale RS232-RS485/422

* Alimentazione: 19..40 (9..30 Vdc opz.) Vdc; 19..28 Vac (50-60 Hz);
* Isolamento RS232 // RS485 e alimentazione // RS485: 1.000 Vac
* Temperatura funzionamento 0..+55 °C
* Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm]
* Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277
* Comunicazione: RS232 su connettore, RJ10 su frontale, RS485/422 con morsettiera estraibile, 115.200 bps, half duplex