Z-4RTD-2

Modulo 4 ingressi da termoresistenze

• Alimentazione: 10..40 Vdc; 19..28 Vac

• Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm]

• Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277

• Temperatura funzionamento -10..+65 °C

• Ingressi: N° 4 canali da RTD: Pt100, Ni100, Pt1000, Pt500 con cablaggio a 2,3,4 fili

• Risoluzione 14 bit

• Misure riportate su interfaccia MODBUS e supporto fisico RS485

• Segnalazione presenza alimentazione, anomalia, scambio dati su RS485

• Canali indipendenti e isolati; isolamento complessivo a 6 punti

• Comunicazione ModBUS RTU con accesso RS485 (connettore posteriore) o RS232 (jack frontale) a 2.400 baud

• Cablaggio facilitato tramite supporto bus alloggiabile nella guida DIN

• Hot swapping

• Omologazione RINA, UL