Z-4RTD2-SI

Modulo 4 ingressi da termoresistenze / RS485 con isolamento a 3 vie

• Alimentazione: 10..40 Vdc; 19..28 Vac

• Dimensioni 17,5 x 100 x 112 [mm]

• Montaggio: per guida 35 mm DIN 46277

• Temperatura funzionamento -25..+70 °C

• Ingressi: N° 4 canali da RTD con cablaggio a 2,3,4 fili (PT100, PT500, PT1000, NI100, CU50, CU100, Ni120)

• Risoluzione 24 bit

• Misure riportate su interfaccia ModBUS e supporto fisico RS485

• Segnalazione presenza alimentazione, anomalia, scambio dati su RS485

• Canali indipendenti; isolamento complessivo a 3 punti (Alimentazione // Canali di ingresso // Comunicazione)

• Comunicazione ModBUS RTU con accesso RS485 (connettore posteriore) o micro USB (frontale)

• Cablaggio facilitato tramite supporto bus alloggiabile nella guida DIN

• Hot swapping

• Omologazione CE